**Zapytanie ofertowe**

Na podstawie Zarządzenia nr 23/18 Dyrektora Generalnego z dnia 27 czerwca 2018 r.

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

**Dostawa łodzi ewakuacyjnej (ratowniczej) z otwieranym dziobem, silnikiem oraz przyczepą podłodziową na potrzeby wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego**

* + 1. Opis wymagań:

Kod CPV: 34520000-2 - łodzie

**Wymagania techniczne łodzi:**

1. Łódź fabrycznie nowa
2. Długość całkowita minimalna 500 cm
3. Szerokość całkowita minimalna 200 cm
4. Waga kadłuba maksymalna 500kg
5. Ładowność minimalna 900kg
6. Liczba osób minimalna 8
7. Kategoria projektowa „C”
8. Kadłub wykonany z polietylenu
9. Drzwi dziobowe o szerokości minimalnej 90 cm
10. Miejsca siedzące minimum 4
11. Uchwyty umożliwiające podnoszenie łodzi
12. Konsola sterowa wyposażona w owiewki i relingi ze stali nierdzewnej
13. Zegary obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik trymu, wskaźnik poziomu paliwa
14. Koło sterowe
15. Pokład wykonany z materiału antypoślizgowego z punktami do mocowania ładunku
16. Układ kierowniczy hydrauliczny
17. Kolor kadłuba czerwony
18. Pompa zenzowa elektryczna
19. Układ kierowniczy hydrauliczny
20. Kokpit ster-motorzysty z siedziskiem z tworzywa sztucznego

**Wymagane wyposażenie łodzi:**

1. Oświetlenie nawigacyjne zgodne z wymogami dla statków na śródlądowych drogach wodnych (masztowe, burtowe, rufowe)
2. Gniazdo samochodowe 12V (zapalniczkowe)-2 sztuki umieszczone w konsoli centralnej
3. Instalacja elektryczna z głównym wyłącznikiem prądu
4. Koło ratunkowe wraz z wieszakiem
5. Pagaj z mocowaniem
6. Bosak z grotem ze stali nierdzewnej z mocowaniem
7. Kotwica z 30 metrową liną kotwiczną
8. Cumy 2 sztuki
9. Gaśnica proszkowa
10. Akustyczne urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze
11. Belka sygnalizacyjną typu LED umieszczona na ramie
12. Silnik czterosuwowy o napędzie strumieniowy Jet Drive
13. Pojemność skokowa minimalna 1000 cm3
14. Moc minimalna silnika 70 KM
15. Chłodzenie silnika wodą
16. Rozruch silnika elektryczny
17. Masa suchego silnika maksymalnie 170 kg
18. Zbiornik paliwa minimum 45 l.
19. Elektryczny system trymowania
20. Zasilanie silnika paliwem bezołowiowym E 5/95
21. Silnik spełniający oznakowanie CE
22. Szperacz na gniazdko zapalniczki na pionowej podstawie z uchwytem ułatwiającym regulacje konta padania światła o mocy nie mniejszej niż 100 W
23. Przyczepa z zaczepem kulowym wraz z homologacją do przewozu łodzi wyposażona w pochylnią umożliwiającą wodowanie w trudnych warunkach
24. Wyciągarka ręczna korbowa umieszczona na przyczepie o uciągu umożliwiającym załadunek łodzi
25. Zawiesie pasowe do łodzi

**Wymagania techniczne łodzi:**

* 1. Przyczepa musi spełniać wymagania umożliwiające jej stosowanie w ruchu lądowym – musi posiadać wymaganą prawem homologację zezwalającą do użytkowania po drogach publicznych;
  2. Wielkość przyczepy odpowiednią do wielkości łodzi;
  3. Przystosowana do przewożenia łodzi, gwarantująca bezpieczeństwo transportu łodzi.

**Wymagania ogólne:**

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu dostawy z min. 3 dniowym wyprzedzeniem.
2. Gwarancja min. 12 miesięcy.
3. Łódź powinna posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
4. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych).

OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY i wymagania od Wykonawców

Kryterium wyboru ofert jest cena i okres gwarancji, w następujących proporcjach: waga kryterium cena wynosi 100%;

Warunki Realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w **terminie do 12 grudnia 2019 r. Realizacja obejmuje również koszty dostawy do wskazanego miejsca magazynowania na ternie RP.**

Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

Termin składania ofert do – **15 październik 2019 r.**

Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.