Zapytanie ofertowe

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## dostawa 2 dyspozytorów benzyny (PB) 120 l oraz 2 dyspozytorów ON 200 l.

### Opis wymagań:

Dostawa do wskazanej lokalizacji w m. Leszno wraz z ustawieniem 2 dyspozytorów benzyny o pojemności 120 L oraz 2 dyspozytorów ON o pojemności 200 L.

#### Parametry dyspozytora benzyny (PB)

- przeznaczony do przewozu i tankowania benzyny

- Jednościanowy/płaszczowy zbiornik z polietylenu przewodzącego prąd  elektryczny o pojemności 120 litrów (dopuszcza się pojemność większą do 20%), nie dopuszcza się pojemności mniejszej).

- wyposażony w element umożliwiający pomiar wysokości poziomu paliwa, zintegrowany uchwyt  pistoletu dystrybucyjnego, otwór do napełniania,  nadciśnieniowe odpowietrzenie umożliwiające ciągły  pobór bez konieczności otwarcia zbiornika

- konstrukcja umożliwiająca bezpieczne  umieszczanie na sobie i umocowanie

- wyposażony w zawór umożliwiający całkowite  zamknięcie zbiornika,

- wyposażony w pompę ręczną o wydajności co najmniej 20 l/min z wężem dystrybucyjnym  o długości co najmniej 2,0 m i z zaworem wydawczym dla łatwego tankowania.

- dopuszczony do transportu i bezpośredniej  dystrybucji zgodnie z ADR

#### Parametry dystrybutora ON

- przeznaczony do przewozu i tankowania ON

- Jednościanowypłaszczowy zbiornik z polietylenu przewodzącego prąd  elektryczny o pojemności 200 litrów (dopuszcza się pojemność większą do 20%), nie dopuszcza się pojemności mniejszej).

- wyposażony w element umożliwiający pomiar wysokości poziomu paliwa, zintegrowany uchwyt  pistoletu dystrybucyjnego, otwór do napełniania,  nadciśnieniowe odpowietrzenie umożliwiające ciągły  pobór bez konieczności otwarcia zbiornika

- możliwość ustawiania dyspozytorów na sobie bez konieczności demontażu pompy i wyposażenia

- Dystrybutor wyposażony musi być w uchwyty do przenoszenia

- wyposażony w pompę ręczną o wydajności co najmniej 20 l/min z wężem dystrybucyjnym  o długości co najmniej 2,0 m i z zaworem wydawczym dla łatwego tankowania.

- wyposażony w zawór umożliwiający całkowite  zamknięcie zbiornika,

- dopuszczony do transportu i bezpośredniej  dystrybucji zgodnie z ADR

Dyspozytory muszą być **FABRYCZNIE NOWE**.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena.

# Warunki Realizacji zamówienia

Dyspozytory muszą zostać dostarczone do wskazanej lokalizacji nie później niż do dnia 14 grudnia br.

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

do dnia 9 listopada 2018 r.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.