Zapytanie ofertowe

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## dostawa 10 masztów oświetleniowych z najaśnicami typu LED oraz przedłużaczami bębnowymi na zwijakach

### Opis wymagań:

### Dostawa 10 masztów oświetleniowych z najaśnicami typu LED wraz z przedłużaczami bębnowymi.

**W skład pojedynczego zestawu wchodzi maszt oświetleniowy z najaśnicą typu LED o parametrach:**

Zasilanie: 230v(220-265)/50hz  
Barwa światła biała zimna 5500-6500k (zbliżona do światła typowo dziennego)  
Diody led: EA200  
Strumień świetlny: 100 lm/w – parametr minimalny  
Pobór mocy:    3x50W – parametr minimalny  
Kąt świecenia: 120 stopni – parametr minimalny  
Żywotność diód: 50000 godzin – parametr minimalny  
Statyw wysokość min/max: 130-250 cm  
Statyw rozstaw nóg: 120 cm (szacunkowo, zależy od konstrukcji)  
Temperatura pracy: -20 +40°C  
Stopień ochrony całego masztu: IP-54  
Stopień ochrony diód: IP-66  
Wtyczka: IP-44  
Długość przewodu zasilającego: 10 m (parametr minimalny)  
Opuszczanie masztu: np. pneumatyczne  
Gwarancja: 24 m-ce

**Oraz**

**przewód bębnowy na zwijaku o parametrach:**

Przedłużacz bębnowy na zwijaku o długości 30m, stelaż metalowy, termik, przewód o przekroju 3G1,5

# OPIS kryteriów wyboru wykonawcy

Kryterium wyboru ofert jest cena.

# Warunki Realizacji zamówienia

Dostawa najaśnic nie później niż do dnia 14 grudnia br.

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

do dnia 9 listopada 2018 r.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.