**Zapytanie ofertowe**

Na podstawie Zarządzenia nr 23/18 Dyrektora Generalnego z dnia 27 czerwca 2018 r.

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

**opis przedmiotu zamówieniA**

# dostawa i montaż systemu MASZTOWEGO NA POTRZEBY łąCZNOŚCI RADIOWEJ zarzĄdzania kryzysowego - WyRZYSK, UL. Parkowa 8

### Opis wymagań:

Dostawa i montaż systemu masztowego umiejscowionego na dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku przy ulicy Parkowej 8 zgodnie   
z posiadanym przez Zamawiającego projektem. System masztowy stanowi element stacji retransmisyjnej systemów łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego, zarządzania kryzysowego oraz ostrzegania i alarmowania. Prace montażowe będą wykonywane w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku przy ulicy Parkowej 8, pod nadzorem autorskim projektanta systemu masztowego, inspektora nadzoru budowlanego oraz nadzorem technicznym serwisanta sieci łączności radiowej.

Od Wykonawcy oczekuje się dostawy i montażu masztu zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem systemu masztowego.

Montaż masztu w lokalizacji obejmuje:

* montaż masztu – przewiezienie, wciągnięcie elementów masztu na dach, zamontowanie zakotwień masztu wraz z odciągami.
* odbiór końcowy ustawienia masztu nastąpi na podstawie protokołu odbioru ww. prac.

Projekt systemu masztowego będącego w posiadaniu Zamawiającego możliwy będzie do pozyskania w celu zapoznania się, po bezpośrednim zwróceniu się oferenta do Zamawiającego.

# Formalne Wymagania

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
2. współpracy z Zamawiającym i właścicielem nieruchomości tj. Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Wyrzysku ul. Parkowa 8 w zakresie m.in. wstępu na teren szkoły, dach obiektu,
3. uzgodnienia harmonogramu prac w porozumieniu z: Zamawiającym, Dyrekcją Szkoły Podstawowej, projektantem i inspektorem nadzoru budowlanego,
4. ścisłej współpracy z projektantem, który zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego,
5. współpracy z serwisantem sieci łączności radiowej, w zakresie potwierdzenia (przetestowania) poprawności działania sieci łączności radiowej   
   w przygotowywanym nowym pomieszczeniu budynku szkoły - stacji retransmisyjnej.
6. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca na etapie składania oferty musi poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Konieczna jest zgoda Zamawiającego.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY i wymagania od Wykonawców

Kryterium wyboru ofert jest cena i okres gwarancji, w następujących proporcjach: waga kryterium cena wynosi 60%; waga kryterium okres gwarancji na zamontowany maszt   
i instalację masztu wynosi 40%. Zamawiający oczekuje minimum 3 letniego okresu gwarancyjnego na dostarczony i zamontowany system masztowy.

Wymagania od Wykonawców:

1. uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej – jedna osoba,
2. uprawnienia do prac na wysokościach – jedna osoba,
3. wykazanie się doświadczeniem w wykonaniu wymienionych prac, przedstawienie listy referencyjnej – co najmniej 3 referencje od różnych Zamawiających/ Zlecających,
4. dojazd do lokalizacji na koszt Wykonawcy,
5. przedstawiona oferta zawierać będzie wszystkie koszty realizacji zamówienia.

# Warunki Realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w **terminie do 31 maja 2019 r.**

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

Termin składania ofert do – **20 luty 2019 r.**

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.