Zapytanie ofertowe

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przegląd i konserwacja dwóch zasilaczy UPS typu Flexus FTH20 oraz CES GX 20T zainstalowanych w Poznaniu

### Opis wymagań:

W ramach realizacji usługi należy: wykonać następujące czynności

- sprawdzenie poprawności pracy urządzenia przed konserwacją;

- analiza historii zdarzeń (dotyczy wyłącznie FTH20);

- czyszczenie urządzenia;

- sprawdzenie stanu baterii za pomocą specjalistycznego miernika (pomiar rezystancji wewnętrznej);

- sprawdzenie stanu połączeń wewnątrz urządzenia za szczególnym uwzględnieniem połączeń śrubowych w obwodach mocy;

- sprawdzenie poprawności działania układu przewietrzania;

- uaktualnienie firmware (dotyczy wyłącznie FHT20);

- zapytania należy dostarczyć:

- test poprawnej pracy urządzeń;

- sprawdzenie parametrów in – out we wszystkich trybach pracy;

- kontrola poprawności pracy urządzeń po wykonaniu czynności serwisowych;

- kontrola warunków pracy urządzeń;

- sporządzenie i przedstawienie protokołu z wykonanych czynności serwisowych.

Jeśli zajdzie konieczność wymiany wentylatorów w urządzeniach, wykonawca usługi dokona wymiany.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Wykonawca poda cenę wykonani przeglądu i konserwacji dwóch urządzeń oraz odrębnie opcjonalną cenę wymiany wentylatorów (wymiana wentylatorów jest opcjonalna i może wynikać ze stanu wentylatorów). Kryterium wyboru ofert jest cena. Waga kryterium wynosi 70% cena przeglądu i konserwacji ora 30% koszt wymiany wentylatorów.

# Warunki Realizacji zamówienia

Wykonanie usługi do dnia 30 kwietnia 2019 r. Realizacja usługi w dni robocze w godzinach 8.00 do 16.00.

# Termin składania ofert na zapytania ofertowe

Składanie ofert do dnia 1 kwietnia 2019 r.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.