**Zapytanie ofertowe**

Na podstawie Zarządzenia nr 23/18 Dyrektora Generalnego z dnia 27 czerwca 2018 r.

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

**opis przedmiotu zamówieniA**

# montaż systemu MASZTOWEGO NA POTRZEBY łąCZNOŚCI RADIOWEJ zarzĄdzania kryzysowego – POZNANIU ul. wiśniowa 13a

### Opis wymagań:

Montaż systemu masztowego umiejscowionego na dachu budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu ul. Wiśniowa 13a wraz z instalacjami technicznymi niezbędnymi dla systemu łączności radiowej zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem. System masztowy jest elementem stacji retransmisyjnej systemów łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego, zarządzania kryzysowego oraz ostrzegania i alarmowania. Prace montażowe będą wykonywane w porozumieniu   
z Zamawiającym pod nadzorem autorskim projektanta systemu masztowego, inspektora nadzoru budowlanego oraz nadzorem technicznym serwisanta sieci łączności radiowej.

Od Wykonawcy oczekuje się montażu wraz z instalacją techniczną oraz zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym i elektrycznym posiadanym przez Zamawiającego.

Montaż masztu w lokalizacji obejmuje:

* montaż masztu – wciągnięcie elementów masztu na dach budynku z użyciem dźwigu (waga 1 elementu podstawy masztu ok. 900kg) podstawa składa się z 3 identycznych elementów. Ustawienie metalowej podstawy na klockach podporowych zgodnie z projektem, złożenie elementów masztu stalowego o wysokości 16m.
* montaż urządzeń radiowych na maszcie 16m wraz z akcesoriami pomocniczymi zgodnie z projektem,
* odbiór wykonania i instalacji masztu nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac.

Projekt systemu masztowego będącego w posiadaniu Zamawiającego możliwy będzie do pozyskania w celu zapoznania się, po bezpośrednim zwróceniu się oferenta do Zamawiającego.

# Formalne Wymagania

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
2. współpracy z Zamawiającym w zakresie m.in. wstępu na teren Centrum Powiadamiania Ratunkowego ul. Wiśniowa 13a, na dach budynku, celem wykonania montażu masztu,
3. ustalenia harmonogramu prac wspólnie z Zamawiającym,
4. współpracy z projektantem który zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, inspektorem nadzoru budowlanego i serwisantem sieci łączności radiowej,
5. współpracy z serwisantem sieci łączności radiowej, w zakresie takiego prowadzenia prac, aby zachować ciągłość działania sieci łączności radiowej

1. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca na etapie składania oferty musi poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Konieczna jest zgoda Zamawiającego.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY i wymagania od Wykonawców

Kryterium wyboru ofert jest cena i okres gwarancji, w następujących proporcjach: waga kryterium cena wynosi 60%; waga kryterium okres gwarancji na zamontowany maszt   
i instalację radiową masztu wynosi 40%. Zamawiający oczekuje minimum 5 letniego okresu gwarancyjnego na zamontowany maszt i elementy systemu radiowego.

Wymagania od Wykonawców:

1. uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej – jedna osoba,
2. uprawnienia do prac na wysokościach – jedna osoba,
3. wykazanie się doświadczeniem w wykonaniu wymienionych prac, przedstawienie listy referencyjnej – co najmniej 3 referencje od różnych Zamawiających/ Zlecających w okresie ostatnich 3 lat,
4. dojazd do lokalizacji na koszt Wykonawcy,
5. przedstawiona oferta zawierać będzie wszystkie koszty realizacji zamówienia.

# Warunki Realizacji zamówienia

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę.

Termin montażu masztu i instalacji radiowych najpóźniej do **30 kwietnia 2019 roku.**

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

Termin składania ofert do 31 stycznia 2019 r.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.